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ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Автостоянки
	
	
	
	
	Имеется
	

	
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях
	не далее
	50
	м
	К
	
	

	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания
	не менее 

(но не менее одного места)
	10
	%
	К
	 Имеется
	

	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий 
	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25
	1
	мест
	К
	
	

	
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида
	не менее 


	3,5
	м
	К
	имеется
	

	
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов
	от входов в общественные здания не далее  
	100
	м
	К
	имеется
	

	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	не имеется
	Планируется приобретение и установка знака

	
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	Не имеется
	Планируется разметка по стандарту

	
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара
	наличие
	-
	-
	К
	имеется
	


3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Крыльцо или входная площадка
	
	
	
	
	
	

	
	Вход, приспособленный для для инвалидов и других  маломобильных групп населения
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Имеется
	

	
	Навес
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	имеется
	

	
	Водоотвод
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	 имеется
	

	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Не имеется
	Планируется покрытие

	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м
	на высоте
	0,9
	м
	для всех категорий
	Не имеется
	Планируется установить ограждения с поручнями

	
	Лестница наружная
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина проступи лестниц
	не менее 
	0,4
	м
	для всех, кроме К
	 соответствует
	

	
	Высота подъема ступеней
	не более  
	0,12
	м
	для всех, кроме К
	 соответствует
	

	
	Одинаковая форма и размеры ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	 соответствует
	

	
	Ровное, нескользкое покрытие 
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	 соответствует
	

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	Не имеется
	Планируется окраска по стандарту

	
	Поручни лестниц  
	на высоте

в дошкольных учреждениях также и на высоте
	0,9

0,5
	м
	для всех, кроме К
	Не имеется
	Планируется установка ограждений с поручнями

	
	Разделительные поручни лестниц
	при ширине лестниц более 
	2,5
	м
	для всех, кроме К
	Не соответствует
	

	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	Не имеется
	Планируется дублирование пандусами

	
	Пандус наружный
	
	
	
	
	
	Планируется установка пандуса по стандарту

	
	Ширина пандуса при одностороннем движении
	не менее
	1,0
	м
	К, О, М
	Не соответствует
	Планируется перепланировка

	
	Ширина пандуса при двустороннем движении
	не менее
	1,8
	м
	К, О, М
	Не соответствует
	Планируется перепланировка

	
	Уклон* пандуса
	не более  
	8
	%
	К, О, М
	Нет  пандуса
	

	
	Высота одного подъема пандуса
	не более  
	0,8
	м
	К, О, М
	Нет пандуса
	

	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса
	не менее
	1,5
	м
	К, О, М
	Не соответствует
	Будет перепланировка по стандарту

	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей
	высотой не менее
	0,05 
	м
	К, О, М
	Не имеется
	Планируется установка бортиков

	
	Поручни пандусов с двух сторон 
	на высоте

и  на высоте
	0,7 

0,9
	м
	К, О, М
	Не имеется
	Планируется установка поручней

	
	Завершающие части поручней пандусов 
	длиннее маршей или наклонной части пандуса 
	0,3
	м
	К, О, М
	Не имеется
	Завершающие части поручней установить длиннее маршей

	
	Тамбур
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов
	не менее
	1,8
	м
	К
	 соответствует 
	

	
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов
	не менее
	2,2
	м
	К
	 соответствует 
	

	
	Двери
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина дверных проемов (в свету)
	не менее
	0,9
	м
	К
	 соответствует
	

	
	Высота порогов
	не более  
	0,025
	м
	К
	 соответствует
	

	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом
	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах 
	0,3 - 0,9
	м
	К
	Не имеется
	Планируется приобретение по стандарту

	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей 
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Не имеется
	Планируется установка по стандарту

	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути
	маркировка высотой не менее 

шириной не менее 
	0,1

0,2
	м

м
	для всех категорий
	Не имеется
	Планируется окраска по стандарту


4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ширина пути движения
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении
	не менее
	1,5
	м
	К
	1,0 м соответствует нормативу
	

	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски 
	не менее
	1,8
	м
	К
	 Не соответствует
	-

	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью
	не менее  
	1,2
	м
	К
	Не соответствует
	Планируется переустановка мебели

	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске
	не менее  
	1,4
	м
	К
	Не соответствует нормативу
	

	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»
	не менее
	1,2
	м
	К
	Не соответствует
	

	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»
	не менее

при ширине не менее
	1,5

1,5
	м
	К
	Не соответствует
	

	
	Ширина проемов в стене
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку
	не менее 
	0,9
	м
	К
	соответствует
	

	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м 
	не менее
	1,2
	м
	К
	соответствует
	

	
	Перемещение по этажам
	
	
	
	
	
	

	
	Пассажирские лифты,  пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	Лифты не имеются
	

	
	Лестницы
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина проступи лестниц
	не менее 
	0,3
	м
	для всех, кроме К
	 соответствует
	

	
	Высота подъема ступеней
	не более  
	0,15
	м
	для всех, кроме К
	соответствует
	

	
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	 соответствует
	

	
	Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	 соответствует
	

	
	Уклон лестниц 
	не более 1:2
	-
	-
	для всех, кроме К
	 соответствует
	

	
	Закругление ребра ступеней лестниц  
	радиусом не более
	0,05
	м
	для всех, кроме К
	 соответствует
	

	
	Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам
	высотой не менее
	0,02
	м
	для всех, кроме К
	 соответствует
	

	
	Поручни вдоль обеих сторон лестниц
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	 имеются
	

	
	Поручни лестниц  
	на высоте

в дошкольных учреждениях также и на высоте
	0,9

0,5
	м
	для всех, кроме К
	 имеются
	

	
	Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	 имеются
	

	
	Разделительные поручни лестниц
	при ширине лестниц более 
	2,5
	м
	для всех, кроме К
	Не имеется
	

	
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр
	ширина 

высота 

высота рельефа цифры не менее 
	0,01

0,015

0,002
	м
	С
	Не имеется
	Необходимы обозначения

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы 
	на расстоянии 
	0,6
	м
	С
	Не имеется
	Планируется окраска по стандарту

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	наличие
	-
	-
	С, М
	Не имеется
	Планируется окраска

	
	Двери
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина дверных проемов (в свету)
	не менее
	0,9
	м
	К
	соответствует
	

	
	Высота порогов
	не более  
	0,025
	м
	К
	соответствует
	

	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом
	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах 
	0,3 - 0,9
	м
	К
	соответствует
	

	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей 
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Не имеется
	

	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути
	маркировка высотой не менее 

шириной не менее 
	0,1

0,2
	м


	для всех категорий
	Не имеется
	Планируется маркировка по стандарту

	
	Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен
	на высоту не менее
	0,3
	м
	К
	Не имеется
	

	
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	соответствует
	

	
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан
	-
	-
	-
	для всех категорий
	Не имеется
	

	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Соответствуют  нормам
	

	
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены 
	на расстоянии не менее
	0,6
	м
	К
	Не соответствует
	

	
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот 
	не более
	0,025
	м
	К
	соответствует
	

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами
	на расстоянии 
	0,6
	м
	С
	Не имеется
	Планируется окраска по стандарту


5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
5.1  Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания
	
	
	
	
	
	

	
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН
	не менее
	5
	%
	для всех категорий
	Не имеются
	


5.2   Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


6.  САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Санузлы
	
	
	
	
	
	

	
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К, О
	Не имеется
	Планируется реконструкция

	
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования
	не менее 
	1,65
	м
	К, О
	соответствует стандарту
	

	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования
	не менее 
	1,8
	м
	К, О
	 соответствует 
	

	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной
	наличие
	-
	-
	К
	 имеется
	

	
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей
	наличие
	-
	-
	К, О
	Не имеется
	Планируется приобретение и установка

	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья
	наличие
	-
	-
	К, О
	Не имеется
	Планируется приобретение и установка

	
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий
	
	
	
	
	-
	

	
	Размеры кабин личной гигиены женщин
	не менее 1,8 х 2,6
	-
	м
	К
	Не соответствуют стандарту
	Реконструировать по стандарту

	
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях
	
	-
	м
	К
	
	

	
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых
	не менее
	1,8
	м
	К
	Не соответствуют стандарту
	Реконструировать по стандарту

	
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных
	не менее
	1,8
	м
	К
	Не соответствует стандарту
	Реконструировать по стандарту

	
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров
	не менее
	1,8
	м
	К
	Не соответствует стандарту
	Реконструировать по стандарту

	
	Удобство использования
	
	
	
	
	
	

	
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами
	наличие
	-
	-
	К, О
	Частично имеется
	Планируется приобретение по стандарту

	
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины
	наличие
	-
	-
	К, О
	Не  имеется
	

	
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями
	наличие
	-
	-
	К, О
	Не имеется
	Реконструировать по стандарту


7.  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Расположение мест обслуживания МГН
	
	
	
	
	
	

	
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не имеется
	

	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не имеется
	

	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну
	наличие
	-
	-
	К, О
	Трибуны не имеются
	

	
	Расстояние до эвакуационного выхода
	
	
	
	
	
	

	
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа
	не более
	15
	м
	К, О, С, Г
	Не соответствует
	Планируется перепланировка по стандарту

	
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов
	не более
	4
	м
	К, О, С, Г
	15 м- не соответствует нормативу
	Планируется перепланировка

	
	Ширина эвакуационных путей
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек
	 не менее
	0,9
	м
	К
	Не соответствует
	Планируется реконструировать по стандарту

	
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях
	 не менее
	1,2
	м
	К
	Не соответствует
	Расширение дверных проемов

	
	Ширина проходов внутри помещений
	 не менее
	1,2
	м
	К
	Частично соответствует
	

	
	Ширина переходных лоджий и балконов
	 не менее
	1,5
	м
	К
	Не имеется
	

	
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации
	 не менее
	1,8
	м
	К
	Не имеется
	Планируется реконструкция по стандарту

	
	Увеличение ширины проходов в зальном помещении 
	на ширину свободного проезда кресла-коляски
	0,9
	м
	К
	Соответствует стандарту
	

	
	Время эвакуации
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время
	по расчету
	
	мин
	К, О, С, Г
	-
	

	
	Пожаробезопасные зоны
	
	
	
	
	
	

	
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не имеется пожароопасных зон
	

	
	Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не имеется
	

	
	Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования
	инвалид в кресле-коляске 
инвалид в кресле-коляске с сопровождающим 

инвалид, перемещающийся самостоятельно 

инвалид, перемещающийся с сопровождающим 
	2,40

2,65

0,75

1,0
	м2/чел
	К, О, С, Г
	Не имеется
	

	
	Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не имеется
	

	
	Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не имеется лифта
	

	
	Эвакуационные выходы
	
	
	
	
	
	

	
	В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленых для прохода МГН
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не имеется
	

	
	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	

	
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	
	
	

	
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не соответствует стандарту
	Планируется установка по стандарту

	
	Система оповещения о пожаре
	
	
	
	
	
	

	
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Имеется звуковая и световая сигнализация
	

	
	Пожарные извещатели
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	


8.  СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Визуальная информация
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не имеется
	Планируется обеспечить информацией

	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не имеется
	Информировать по стандарту

	
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	

	
	Звуковая информация
	
	
	
	
	
	

	
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий
	наличие
	-
	-
	С
	Не имеется
	Планируется приобретение и установка

	
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий
	наличие
	-
	-
	Г
	Не имеется
	Планируется приобретение и установка

	
	Освещенность
	
	
	
	
	
	

	
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Имеется
	

	
	Связь с диспетчером или дежурным
	
	
	
	
	
	

	
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не имеется
	Планируется установка связи по стандарту

	
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не имеется
	Планируется установка звонка по стандарту

	
	Рельефные информирующие обозначения
	
	
	
	
	
	

	
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки
	на высоте от 
на высоте до
	1,4
1,75
	м
	С
	Не имеется
	Планируется дублирование по стандарту

	
	Тактильная предупреждающая информация
	
	
	
	
	
	

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей
	на расстоянии 
	0,6
	м
	С
	Не имеется
	Планируется  окраска по  стандарту

	
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей
	должна быть
	5
	мм
	С
	Не имеется
	Планируется установить по стандарту

	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша
	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии
	0,6
	м
	С
	Не имеется
	Планируется  установить по стандарту

	
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены
	Полоса шириной не менее
	0,5
	м
	С
	Не имеется
	Планируется установить по стандарту

	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия
	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия
	0,6
	м
	С
	Не имеется
	Планируется установить по стандарту

	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)
	на месте поворота плита со стороной квадрата
	0,5
	м
	С
	Не имеется
	Планируется установить по стандарту


9.  БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ограждения опасных зон
	
	
	
	
	
	

	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот
	более
	0,45
	м
	К, О, С
	 имеется
	

	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов
	
	
	
	
	
	

	
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях 
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не имеется
	Планируется оборудовать по стандарту

	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях
	не более
на высоте от

на высоте до
	0,1
0,7

2,0
	м
	К, О, С, Г
	Не имеется
	Планируется оборудовать по стандарту

	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре
	не должны выступать более чем 
	0,3
	м
	К, О, С, Г
	Устройств не имеется
	

	
	Установка приборов 
	
	
	
	
	
	

	
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств
	на высоте от пола не более

на высоте от пола не менее

на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее
	1,1

0,85

0,4
	м
	К, О, С
	Не имеется
	Планируется установка по стандарту

	
	Расположение выключателей и розеток в помещениях
	на высоте от уровня пола
	0,8
	м
	К, О, С
	Не соответствует стандарту
	Планируется переоборудовать по стандарту

	
	Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН
	
	
	
	
	
	

	
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно
	Наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не имеется таких помещений
	

	
	Недопустимые покрытия полов
	
	
	
	
	
	

	
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)
	более 
	0,013
	м
	К, О, С, Г
	Не имеется
	-


Примечание:
*   
Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.
10.   ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

	№№
	Позиции обследования
	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН

	
	
	на кресле-коляске (К)
	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)
	с поражением зрения (С)
	с поражением слуха (Г)
	другие  маломобильные группы населения (М)

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	
	Автостоянки 
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	нет

	
	Входная группа
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Частично соответствуют

	
	Пути движения в зданиях или сооружениях
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Частично соответствуют

	
	Планировочные решения 
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Частично соответствуют

	
	Санитарно-гигиенические помещения
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Частично соответствуют

	
	Пожарная безопасность
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Частично соответствуют

	
	Средства информации и ориентирования
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Частично соответствуют

	
	Безопасность и удобство использования
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Не соответствуют
	Частично соответствуют


Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

	№№
	Наименование элементов объекта
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Автостоянки 
	Устройство парковочных мест для инвалидов в соответствии с требованиями
	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы
	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2025 г

	
	Входная группа
	Устройство входной площадки по указанным размерам, оборудование противоскользящим покрытием, установить тактильную полосу перед лестничным маршем и поручни лестниц, нанести яркую контрастную окраску крайних ступеней, установка пандуса, поручней.
	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы
	Обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции с включением в Программу капремонта

	
	Пути движения в зданиях или сооружениях
	Пути движения в здании или сооружении установить конструктивные элементы и устройства внутри здания в габаритах путей движения на стенах в соответствии с требованиями 
	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы
	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2025 г

	
	Планировочные решения 
	
	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030года с учетом финансовых возможностей школы
	Планировочные решения может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.

	
	Санитарно-гигиенические помещения
	Оборудование туалетной комнаты с требованиями СанПин и СП
	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030года с учетом финансовых возможностей школы
	Оборудование туалетной комнаты с требованиями СанПин и СП может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта с включением в Программу капремонта 
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