Энергетические параметры машин.
Анализ влияния различных факторов на параметры машин.
Задание 
1. Законспектировать материал.

2. Определить коэффициент мощности  машины (при расчете соблюсти размерность).
Дано: Наибольшая полная мощность при коротком замыкании S= 124 кВА

Сопротивление контура машины постоянному току  Rм = 550 млОм

Сопротивление нагрузки Rсв = 1100 млОм
Решение и ответ записать в конспект

Материал
Энергетическая эффективность.

Полезная мощность Pсв расходуется для нагрева свариваемых деталей, поэтому 
Энергия же, выделяющаяся внутри машины, приводит к ее бесполезному нагреву, и, таким образом, мощность потерь
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Поэтому коэффициент полезного действия машины η = Pсв/(Pсв + Pпот) = Rсв/(Rсв + Rм) КПД точечных машин составляет всего 0,1–0,3.

Сопротивление нагрузки Rсв , определяется  сопротивлением свариваемых деталей

Внутреннее сопротиввление машины Zм складывается из активного Rм и реактивного Xм сопротивлений:
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Наибольшая часть потерь приходится на сварочный контур, заметно меньше потерь в сварочном трансформаторе. Особенно низок КПД при сварке алюминиевых сплавов, у которых Rсв существенно ниже Rм.

Еще одна характеристика экономичности использования машины – это коэффициент мощности cosφ. Он представляет собой отношение активной мощности [image: image3.jpg]P=14(Re + Ry)
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и с учетом реактивной мощности [image: image5.jpg]


 и составляет
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Коэффициент мощности точечных машин не превышает 0,6 и снижается при увеличении размеров сварочного контура. Он может быть существенно повышен при сварке на выпрямленном токе.

