Расчет: сопротивлений сталей и сварных соединений, основного допускаемого напряжения при статическом нагружении (практическая подготовка)
Задание 2
1. Внимательно изучить  (Приложение Г - МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ) СП 16.13330.2017 и определить по какой характеристики стали подбирается сварочный материал
2. Найти пункт документа, где указывается данная характеристика с её привязкой к конкретной стали
3. Выбрать сварочный материал в зависимости от основного материала (варианты приведены ниже) и записать алгоритм выбора материала в конспект.
Варианты для выбора сталей

	Власов С.В.
	С235 РД сварка
	Адреев Б.П.
	С690 РД сварка

	Клевинский  Г.Ю.
	С245МП сварка
	Гурьянов Е.А.
	С255Б МП сварка

	Курников Н.П.
	С255АФ сварка
	Леонтьев С.Р.
	С255Б-1 АФ сварка АФ сварка

	Козулин В.Г.
	С345К РД сварка
	Никитин Н.А.
	С345Б РД сварка

	Лаврентьев И.Р.
	С355 АФ сварка
	Парамонов А.С.
	С345Б-1 МП сварка

	Моисеев Р.А.
	С355-1; МП сварка
	Сайфуллин Р.Р.
	С355Б АФ сварка

	Мифтахутдинов Э.Р.
	С355-К РД сварка
	Сайфуллин Э.А.
	С355Б-1 РД сварка

	Халимбаев А.Д.
	С355П МП сварка
	Сибгатулин Е.Э.
	С390Б МП сварка

	Хитин В.Д.
	С390 АФ сварка
	Терентьев Е.А.
	С440Б АФ сварка


